НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ СВАРОЧНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ВДГ-303-1
Выпрямитель сварочный, в дальнейшем именуемый "Выпрямитель", предназначен для комплектации сварочных полуавтоматов для механизированной сварки в среде углекислого газа плавящимся электродом.

Выпрямитель - имеет внешние характеристики - жесткие.

Он предназначен для работы в закрытых помещениях с соблюдением следующих условий:

- температура окружающей среди от минус 10°С (263^К) до плюс 40°С (З1З^К);

- относительная влажность не более 80% при 20°С (293^К);

- среда окружающая выпрямитель, невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию;

- группа условий эксплуатации по механическим воздействиям M1 ГОСТ 17516-72. 

Технические характеристики выпрямителя приведены в таблице

	Номинальное напряжение питающей сети, В
	380

	Номинальная частота, Гц
	50

	Номинальный сварочный ток ,А, не менее
	315

	Номинальное рабочее напряжение.В, не менее
	40

	Пределы регулирования сварочного тока, А
	50-325

	Пределы регулирования рабочего напряжения, В
	16-40

	Первичная мощность, кВт, не более
	21

	Напряжение холостого хода, В, не более
	60

	Крутизна наклона внешних характеристик, В/А, не более
	0,04


Работоспособность выпрямителя обеспечивается при колебаниях напряжения питающей сети от минус 10% до плюс 5% от номинального.

Номинальная продолжительность нагрузки ПВ=60% (при продолжительности цикла сварки 10 мин).

УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
Выпрямитель представляет собой установку, обеспечивающую преобразование энергии трехфазной сети переменного тока в энергию постоянного тока с созданием необходимой жесткой характеристики и обеспечением регулирования необходимого сварочного (рабочего) напряжения в требуемых пределах.

Выпрямитель обеспечивает плавно-ступенчатое регулирование рабочего напряжения, плавное регулирование осуществляется потенциометром на пульте управления выпрямителя, который подключается к разъему, и переключателем.

Плавное регулирование осуществляется только под нагрузкой. Ступенчатое регулирование осуществляется переключателем SA1.

Подключение к питающей сети осуществляется при помощи разъема.

Схема электрическая принципиальная выпрямителя приведена на рисунке.

Включением выключателя QF1 напряжение сети подается на исполнительные цепи, при этом загорается лампочка HL1.После нажатия кнопки SB1, срабатывает цепочка (КМ1М,  КК1, К1, КМ2) и напряжение сети подается на силовой трансформатор Т1 .Пониженное напряжение трансформатора Т1 через рабочие обмотки дросселя L1 подается на выпрямляющие диоды. Постоянное напряжение сглаживается дросселем L2, который имеет управляющие обмотки для обеспечения необходимой внешней характеристики на малых токах, и подается на выход выпрямителя.

Выключение выпрямителя производится кнопкой SB2.

